[bookmark: _Hlk240645764]伊東市立伊東小学校及び宇佐美中学校屋内運動場空調設備設置
及び長寿命化改修工事設計業務 特記仕様書

１ 業務概要
(１) 業務名称
伊東市立伊東小学校及び宇佐美中学校屋内運動場空調設備設置及び長寿命化改修工事設計業務
(２) 履行期限
令和９年３月３１日限り
(３) 業務種別
本業務の種別は以下による。なお、詳細は、「３ 業務仕様」による。
○建築実施設計に関する標準業務
○電気設備実施設計に関する標準業務
○機械設備実施設計に関する標準業務
○建築実施設計に関する追加業務
○電気設備実施設計に関する追加業務
○機械設備実施設計に関する追加業務
(４) 建物概要
ア 施設名称 　①伊東小学校屋内運動場　②宇佐美中学校屋内運動場
イ 敷地の場所 ①伊東市大原２丁目２番６号　②伊東市宇佐美1537番地の1　
ウ 建築物概要 ①鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積1,522㎡ （空調設計対象：アリーナ）
②鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積1,427㎡ （空調設計対象：アリーナ）
エ 工事費（諸経費込） 目標とする工事費は、以下のとおりとする。
（ア）伊東小学校屋内運動場空調設備設置工事　130,000千円
（イ）宇佐美中学校屋内運動場空調設備設置工事　110,000千円
（ウ）伊東小学校屋内運動場長寿命化改修工事　100,000千円
（エ）宇佐美中学校屋内運動場長寿命化工事　100,000千円
オ 工事発注及び積算想定期間
（ア） 発注時期 令和９年７月
（イ） 完了時期 令和９年12月末
(５) 工事の内容
・屋内運動場への空調機器の設置
・上記の環境を考慮した設備改修工事
・屋根及び外壁等の改修（長寿命化）工事
・その他目的に合致する工事
(６) 設計与条件
・空調方式はＧＨＰ方式又はＥＨＰ方式から熱源方式を選定すること。
・避難所指定のため空調機器等は停電時に自立運転可能な方式等を検討すること。
・設計は（４）エ（ア）から（エ）までの４工事に分割して行うこと。
・本設計が文部科学省の補助対象となるよう調査を行い、設計に反映すること。

２ 設計の進め方
(１) 伊東市業務委託契約約款に基づいて契約を履行する。
(２) 受注者は建築基準法及び建築士法等の法令上の設計者となるので、その責任を全うしなければならない。
(３) 設計は建築基準法及び関係法令並びにこれに基づく命令及び条例の規定によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び標準図並びに県の定める各種の設計基準（３（２）準拠すべき基準）等による。
(４) 現地を十分調査の上、監督員と綿密な打合せを重ねて設計を進める。
(５) 設計の段階ごとに設計案を提出し、監督員の確認を受けてから次階へ進む。
(６) 設計の一部について他の専門事務所に協力を求める場合は、十分な能力を有するものを選定するとともに自らの責任において指導すること。
(７) 工法・材料・機器類等の選定に当たっては、価格・実績・市場の流動性・維持管理の容易性等十分な比較検討をして採用すること。
(８) 特定の新技術・新工法及び特許等に関わる導入については、十分な検討を行い優位性・合理性を有することを検証し、監督員と協議の上、採用すること。
(９) 技術情報や見積書等の収集に当たっては、特定のものに偏よることなく又、設計に利害を有するものから過度の技術サービスを受ける事なく自らの責任において収集すること。
(10) 設計が終了したときは、監督員が指定する設計図書等の複製を提出して審査を受け、これに基づいて所要の訂正を行い、検査を受けた後、成果物を引渡す。
(11) 前項のほか、監督員の指示により図面を適宜提出する。
(12) 概略工事工程表を作成する際は、監督員と協議した上で作成する。
(13) CAD図面の作成は、「静岡県CAD図面作成要領」によるが、CADデータフォーマットはJWW形式とし、JW-CADで完全に表示および印刷できるよう調整しておくこと。
(14) 特記仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者との間で協議して定める。

３ 業務仕様
(１) 設計業務の内容及び範囲
ア 設計業務の内容及び範囲
標準業務の内容は、次の(ア)に掲げるものとし、以下の資料作成等を含むものとする。
※委託業務の履行にあたって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成
（各種技術資料を含む。）
※工事費概算調書の作成
・実施設計
○要求等の確認
○法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
○実施設計方針の策定
○実施設計図書の作成
○概算工事費の検討
○実施設計内容の建築主への説明等
イ 対象外業務の有無（業務量の軽減に係る事項）
(ア) 建築技術職員等の関与の有無
○有
(イ) 資料提供等の有無
○類似の参考例なし・当該施設の竣工図の提供可能
ウ 追加業務の内容及び範囲
○積算業務（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成）
○設計概要書の作成
○概略工事工程表の作成
(２) 準拠すべき基準等
ア 積算
○静岡県建築工事積算基準
○静岡県建築数量積算基準
○静岡県建築設備数量積算基準
イ 仕様書
○公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
○公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
○公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
○公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
○公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
○公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
ウ 図書
○建築構造設計指針・同解説（静岡県）
○建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）






(３) 成果物、提出部数等
ア 実施設計
（1） 成果物
	建築
	〇建築物概要書　　　　　　　　　　〇工事特記仕様書
〇施工条件特記仕様書　　　　　　　〇仕上表
〇敷地案内図　　　　　　　　　　　〇配置図
〇平面図（各階・対象部分）　　　　〇立面図
〇断面図（対象部分）　　　　　　　〇天井伏図（各階・対象部分）　　　　　〇各部詳細図（対象部分）　　　　　〇総合仮設計画図　　　　　　　　　　　
〇その他監督員の指示するもの

	電気設備
	〇工事特記仕様書　　　　〇施工条件特記仕様書
〇配置図　　　　　　　　〇動力設備図（対象部分）
〇その他監督員の指示するもの

	機械設備
	〇工事特記仕様書　　　　〇施工条件特記仕様書
〇配置図　　　　　　　　〇機器表
〇空気調和設備図　　　　〇空調負荷計算書
〇その他監督員の指示するもの

	積算
	〇工事費内訳書　　　　　〇積算数量算出書（計算書及び補助図）
〇見積書　　　　　　　　〇見積検討資料（採用単価一覧、比較表）
〇その他監督員の指示するもの

	資料
	〇設計概要書　　　　　　〇概略工事工程表
〇打合せ記録簿　　　　　〇熱源比較検討資料
〇その他監督員の指示するもの


（2） 提出部数等
	図面
	〇原図は3部提出する。原図の用紙、大きさは監督員の指示による。
〇検査終了後、原図をPDF形式（A3判，200dpi）にし、CD-RまたはDVD-Rに記録の上、提出する。

	その他
	〇以下に指示がない限り、各1部提出する。
〇工事費内訳書は、監督員の指定する様式により印刷した金額入り、金額抜きを各2部提出する。
〇設計計算書、積算調書及び採用単価調書はA4判左とじとし、各1部提出する。


(ウ) 留意事項
・対象施設の設計図面その他資料は必要に応じ貸与する。
・積算は、監督員の承諾を得た実施設計図をもって行い、数量計算補助図を適宜作成する。
・単価は、積算基準等に基づいて算出し、又は刊行物掲載価格、見積価格等を参考にして、
適正な価格を採用する。採用する単価について一覧表を作成し、監督員の承諾を得る。見積り先は３者以上とし、監督員の承諾を受ける。また、比較表を作成し、見積額の整理をする。
・設計図書及び工事費内訳書には、特定の製品名又は製造所名等を記載してはならない。ただし、これにより難い場合はあらかじめ監督員と協議する。
イ 電子納品
(ア)電子納品対象成果物
	対象成果物
	○設計概要    ○業務工程表    ○工事費内訳書
〇採用単価調書　〇設計図　〇写真目次，調査写真
〇その他監督員の指示するもの

	摘要基準類
	〇文書：Word
〇図面：JW-CAD
〇工事費内訳書：Excel



(イ) 提出物等
○電子納品対象成果物、設計図、及び原図PDF形式（A3判,200dpi）を記録したCD-RまたはDVD-R 1枚
(ウ) その他
○提出されたCADデータは当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成等に使用する。
(４) 建設副産物対策
受注者は、設計にあたって建設副産物対策（発生の抑制、再利用の推進、適正処理の徹底）について検討を行い設計に反映させるものとする。
(５) その他特記事項
・受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物の内容を公表する場合には、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
・成果品の所有権はすべて伊東市に帰属し、理由の如何を問わず、複写・複製及び第三者への提供を行わないものとする。
・各種申請手続きは含まないものとする。なお、申請に手数料が発生する場合、手数料は別途発注者が負担する。
・受注者は本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約期間終了後も同様とする。
・その他教育委員会の指示による。

